|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2 – ALVARÁ DE CONSERVAÇÃO**  **DOCUMENTOS NECESSÁRIOS** | | | |
| DESCRIÇÃO | Entrada Praça | EntradaSMMA | Anotações |
| Requerimento do proprietário (modelo padrão prefeitura) |  |  | É obrigatório a indicação de e–mail e telefone do proprietário e do responsável técnico para contato. |
| Cópia do documento de identidade e CPF do requerente e/ou proprietário |  |  |  |
| Cópia do Contrato Social e CNPJ da empresa, além dos documentos individuais dos sócios, se for o caso |  |  |  |
| Cópia do documento de identidade e CPF do procurador com a procuração, se for o caso |  |  |  |
| Cópia do CREA ou CAU do responsável técnico |  |  |  |
| CCM do profissional responsável técnico pela execução da obra e autoria do projeto no município |  |  |  |
| Cópia da contracapa do carnê de IPTU |  |  |  |
| **Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito Negativo** |  |  |  |
| Matrícula atualizada em nome do requerente signatário do projeto (máx. 180 dias) + Contrato de compra e venda desde o registro em matricula até o atual proprietário, caso o imóvel não esteja registrado em nome do atual proprietário |  |  | Na inexistência da matricula, serão aceitos Transcrição ou Certidão expedidas pelo cartório de imóveis. |
| Comprovante de recolhimento da TLEOP |  |  | Guia expedida pela Secretaria da Fazenda - Fiscalização Tributária |
| Comprovante de recolhimento do ISS |  |  | Guia expedida pela Secretaria da Fazenda - Fiscalização Tributária |
| 01 via do projeto da conservação (após aprovação, entregar outras 03 vias) |  |  | Folha de Rosto Padrão, conforme modelo. |
| Declaração, declarando a utilização (ou não) de produtos e subprodutos de madeira de origem comprovadamente legal, lei 2.497/2010 (conforme modelo) |  |  |  |
| 01 via do Laudo Técnico de Segurança, Estabilidade,  Salubridade, Acessibilidade e Habitabilidade, conforme modelo (após aprovação, entregar mais 01 via) |  |  |  |
| ART ou RRT recolhido – Deve ser de responsabilidade técnica pela execução do Laudo Técnico de Segurança, Estabilidade, Salubridade, Acessibilidade e Habitabilidade + Elaboração do Projeto Arquitetônico. |  |  |  |
| Nota informando a forma de coleta e disposição do esgoto, caso seja através de rede pública, apresentar conta atualizada da SABESP com cobrança de coleta de esgoto |  |  |  |
| CD ou Pendrive contendo versão digital do projeto em DWG (versão 2000) – todos os desenhos técnicos (georeferenciado), EIV e RIT e toda documentação acima exigida em pdf |  |  |  |
| \*Construção de empreendimento residencial com área construída computável de 2.500m² a 10.000m² devem apresentar **EIV-S** e **RIT-S** e com área construída acima de 10.000m² devem apresentar **EIV-C** e **RIT-C** |  |  | \*Para EIV-C apresentar ART/RRT  **EIV-S** = Estudo de Impacto de Vizinhança Simplificado  **EIV-C** = Estudo de Impacto de Vizinhança Completo  **RIT-S** = Relatório de Impacto de Trânsito Simplificado  **RIT-C** = Relatório de Impacto de Trânsito Completo |
| \*\*Construção de empreendimento não residencial com área de atividade de 1.000m² a 10.000m² devem apresentar **EIV-S** e **RIT-S** e com área de atividade superior a 10.000m² devem apresentar **EIV-C** e **RIT-C** |  |  | \*\*Para EIV-C apresentar ART/RRT  **EIV-S** = Estudo de Impacto de Vizinhança Simplificado  **EIV-C** = Estudo de Impacto de Vizinhança Completo  **RIT-S** = Relatório de Impacto de Trânsito Simplificado  **RIT-C** = Relatório de Impacto de Trânsito Completo |
| Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) / Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB)– dentro do prazo de validade. (Quando: Habite-se e Conservação - Uso Residencial Multifamiliar / Uso Comercial / Uso Industrial) |  |  |  |

V06-31.032022

**Especificação das áreas na tabela abaixo, com base nos documentos apresentados pelo interessado, para fins de lançamento de taxas pelo Setor Tributário.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **À CONSERVAR** | **TLEOP** | **ISS** |
| RESIDENCIAL | m² | m² |
| COMERCIAL e INDUSTRIAL | m² | m² |
| GALPÃO SEM FIM ESPECÍFICO | m² | m² |